附件

鋼 筋 檢 測
1.腐蝕速率 2.斷面量測
混 凝 土 檢 測
1.抗壓強度 2.氯離子含量 3.中性化深度 4.保護層厚度(必要時)
裂 縫 量 測
1.裂損狀況 2.裂縫寬度及長度
耐震能力評估 經結構分析提具補強計畫 (含鋼筋長期腐蝕監測) 符合原設計 可否補強 傾頹或朽壞而有危害公共安全之建築物，停止使用並限期限除 結構安性可接受 逾期未拆除者，必要時並得由政府機關代為強制拆除 否 進一步鑑定	自 視 檢 測
1.白華、析晶、鏽斑 2.表面鏽蝕 3.鏽層部分龜裂剝落 4.問題部位及分佈狀況
疑似高氯離子：混凝土建築物 辦理監定 是 可

否

不足