附表一

甲級承裝業工具設備

工具設備 說明

1.欄柵 依「臺北市區道路施工交通安全設施須知」規定辦理。

2.夜間注意標示燈 警示燈 (閃亮燈) 小紅燈 (依臺北市區道路

施工交通安全設施須知規定辦理)

3.混凝土拆毀機 油壓或電動應附夯土用零件。

4.切管機 100mm-300mm鑄鐵管用。

15mm-100mm鋼管用。

5.止回扳手 迫緊機械接頭螺栓用。

6.鑽孔器 附鞍 (100-300mm) 鑄鐵管用。

附鑽頭 (20-40mm) 鋼管用。

7.鑽孔錐 20-65mm。

8.橡皮止氣球 100-300mm。

9.止氣環 200-300mm。

10止氣棒 20-65mm。

11橡膠塞頭 20-30mm各種口徑。

12急救箱 應備有救急藥品。

13安全護具 安全帽、安全鞋、安全帶、安全網等。

14送風式防毒面具 送風機、濾塵器、軟管、全面面具。

15空氣呼吸器

16電動絞紋 (牙) 器 15-10mm。

17水平尺

18水柱壓力計 400mm水柱。

19自記壓力計 低壓支管0-1000mm水柱２小時，中壓管0.5

kg/c㎡ 24小時，低壓本管0-0.5kg/c㎡5小時

，高壓管0-50/c㎡24小時。

20直流電工作燈

21防爆用手電筒

22空氣壓縮機

23抽水機

24工程車

25滅火機

26發電機

27柏油路面切割機

28瓦斯濃度偵測器

29氧氣測定器

30熔接機具

31PE止氣夾 20-150mm

32雜項工具 包括溫度計、固定架 (鋼管用) 、捲尺(30

m以上)鋼板(依臺北市區道路施工交通安全

設施須)、剉刀、錐型絞刀、磁棒。電線

(30m以上)、軟管32-65mm (4m長)。