乙級承裝業工具設備

附表二

工 具 設 備 說 明

1.欄柵 依「臺北市區道路施工交通安全設施須知」規定辦理。

2.夜間注意標示燈 警示燈 (閃亮燈) 小紅燈 (依臺北市區道路

施工交通安全設施須知規定辦理)

3.木夯

4.切管機 100mm-300mm鑄鐵管用。

15mm-80mm鋼管用。

5.打氣筒

6.止回扳手 迫緊機械接頭螺栓用。

7.鑽孔器 附鞍 (100-300mm) 鑄鐵管用。

附鑽頭 (20-40mm) 鋼管用。

8.鑽孔錐 20-65mm。

9.橡皮止氣球 100-300mm。

10止氣環 200-300mm。

11止氣棒 20-65mm。

12橡膠塞頭 20-30mm各種口徑。

13急救箱 應備有救急藥品。

14安全護具 安全帽、安全鞋、安全帶、安全網等。

15送風式防毒面具 送風機、濾塵器、軟管、全面面具。

16空氣呼吸器

17電動絞絞 (牙) 器 15-10mm。

18水平尺

19水柱壓力計 400mm水柱。

20直流電工作燈

21防爆用手電筒

22抽水機

23滅火機

24瓦斯濃度偵測器

25氧氣測定器

26雜項工具 包括剉刀、錐型絞刀、磁棒、電線 (30ｍ以上) 、軟管32-40mm (４ｍ長) 。